

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

БЛЕНДЕР

МОДЕЛИ:

CP-JM01, CP-JM02

­­



СОДЕРЖАНИЕ

[1. ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc10550648)

[2. НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc10550649)

[3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 3](#_Toc10550650)

[4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 3](#_Toc10550651)

[5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3](#_Toc10550652)

[6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 4](#_Toc10550653)

[7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 5](#_Toc10550654)

[8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 5](#_Toc10550655)

### ****ВВЕДЕНИЕ****

Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

### ****НАЗНАЧЕНИЕ****

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для измельчения, перемешивания, эмульгирования и взбивания различных пищевых продуктов.

### ****ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ****

1. Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.
2. После вскрытия упаковки необходимо провести полную проверку подвижных частей и электропроводов, во избежание нежелательных последствий при запуске оборудования.
3. Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать оборудование, если:

- поврежден кабель питания;

- оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

### ****БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ****

перед подключением убедитесь, что:

- напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

- розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования.

### ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | **CP-JM01** | **CP-JM02** |
| Мощность, кВт | 1,2 | 1,2 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Емкость стакана, л | 2 | 2 |
| Скорость двигателя, об/мин | 16000-23000 | 12000-26000 |
| Наличие режима пульсации | да | да |
| Наличие таймера | да | нет |
| Материал стакана | пищевой пластик | пищевой пластик |

### ****ЭКСПЛУАТАЦИЯ****

* 1. Установите блендер на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой.
	2. Убедитесь в том, что блендер выключен, его переключатель питания должен находиться в положении «OFF» (выключено).
	3. Подключите электропитание, вставив вилку сетевого шнура в розетку.
	4. Поместите необходимые пищевые продукты в стакан блендера и плотно закройте крышку.

**ВАЖНО!** Для обеспечения свободного вращения лопастей ножа рекомендуется сначала заливать в стакан жидкие ингредиенты, а затем добавлять твердые.

**СОВЕТ:** при переработке твердых ингредиентов (фрукты, овощи, мясо и т.п.) их необходимо предварительно нарезать на куски размером примерно 2 см и наполнять ими стакан не более, чем на 1/3.

**ВАЖНО!** Перед измельчением льда необходимо залить в стакан не менее 250 мл жидкости. Лед без воды практически не измельчается! Стакан следует наполнять с учетом того, что при взбивании смесь поднимается к краям стакана.

* 1. Плотно установите стакан в гнездо на корпусе блендера. Убедитесь, что он хорошо зафиксировался.
	2. Включите блендер с помощью переключателя питания, переведя его в положение «ON» (включено).
	3. При необходимости измените скорость вращения ножа, поворачивая регулятор скорости на необходимую величину.
	4. При необходимости добавьте дополнительные ингредиенты в стакан блендера на малой скорости через отверстие в крышке, вынув из нее мерный колпачок.

**ВАЖНО!** Если необходимо сбросить содержимое со стенок стакана и перемешать его, сначала отключите оборудование!

**ВНИМАНИЕ!** При измельчении твердых продуктов и перемешивании густых смесей время непрерывной работы оборудования не должно превышать 2-3 мин. После отключения необходимо дать оборудованию остыть в течение 2-3 мин.

**ВАЖНО!** При перегрузке блендер может автоматически отключиться. Если это произошло, уменьшите загрузку, нажмите на кнопку предохранителя, расположенную в нижней части оборудования, и дайте блендеру остыть в течение 2-3 минут. После этого можно продолжать работу.

* 1. Чтобы выключить блендер, установите переключатель питания в положение «OFF» (выключено) и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

### ****УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ****

**ВАЖНО:** при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

**ВАЖНО:** запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

**ВАЖНО:** строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

**ВАЖНО:** запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

**ВАЖНО:** если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

* 1. Убедитесь, что оборудование отключено от сети питания.

**ВНИМАНИЕ!**

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

**ВНИМАНИЕ!**

Мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине запрещено.

* 1. Снимите стакан с корпуса блендера и ополосните его под струей воды для удаления крупных остатков пищи.
	2. Установите стакан на корпус блендера. Добавьте в него примерно стакан теплого мыльного раствора, закройте крышку и включите блендер на непродолжительное время.
	3. Снимите стакан, вылейте содержимое и тщательно ополосните его чистой водой. При необходимости повторите процедуру.
	4. Протрите поверхность блендера чистой влажной губкой или тканью.

### ****ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ****

****Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.